墓地内施設物工事確認票

（川上墓園・武岡墓地の芝墓地を除く）

　　　　　　　墓地（墓園）　　　等　　　号　　　番　使用者：　　　　　　　　＾

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設名称 | 確認項目 | 確認欄 | |
| 工事申請時 | 完了検査時 |
| 区画 | 「工事区画」が「申請区画」と合致している。  （現地確認をしている。） |  |  |
| 土間 | 隣接区画の柵欄にコンクリート等を流し込んでいない。 |  |  |
| 土留石 | 土留めの高さが30cm以下である。 |  |  |
| 納骨施設 | 納骨施設の上蓋(スラブ)上面までの高さがGL から90cm以内である。(地上式納骨施設の場合) |  |  |
| 納骨施設の上蓋(スラブ)は柵欄の内側におさめ、排水が隣接区画に流れ込まないようにしている。 |  |  |
| 柵欄  (門柱含む) | 柵欄の高さが100cm以下である。 |  |  |
| 灯篭 | 柵欄の内側に納め、柵欄より2cm以上の間隔が取られている。 |  |  |
| (角灯篭を設置する場合のみ)  灯篭の庇を参道から10cm以上後退させている。 |  |  |
| (角灯篭を設置する場合のみ)  参道側の庇の角を削り安全な状態にしている。 |  |  |
| 銘碑 | 柵欄の内側に納め、柵欄より2cm以上の間隔が取られている。 |  |  |
| 置き台 | 柵欄の内側に納め、柵欄より2cm以上の間隔が取られている。 |  |  |
| その他設置物 (　　　　　) | 柵欄の内側に納め、柵欄より2cm以上の間隔が取られている。 |  |  |
| 家名表記 | 使用者の家名が墓石・門柱等の正面に表示されている。  ※両家表記は別途申請が必要 |  |  |
| 工事施工者 | 住　所  　氏　名 （署名又は記名押印） | | |
| 墓地管理人 |  | | |